|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sid XX | |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| SGE |  | Kommunikationsenhet |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: WISE DIR |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Kommunikationsenhet för Swegons system WISE, med följande funktioner: |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * Hantering och distribution av data till en grupp klimat och ventilationsprodukter i WISE-systemet |  |  |
|  |  | * Ansluts med nätverkskabel till driftnätet för kommunikation med SuperWISE II |  |  |
|  |  | * Trådlös kommunikation i Swegons behovsstyrda inneklimatsystem WISE |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Specifikation |  |  |
|  |  | Strömförsörjning: 24V AC ±10% 50-60 Hz |  |  |
|  |  | IP-klass: IP20 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | WISE DIR a | x | st |