|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sid XX |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| UBC.13 |  | Givare för tryck, kanalmonterad |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: WISE DPS |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Tryckgivare för Swegons system WISE, med följande funktioner: |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * Mätning och redovisning av kanaltryck via trådlös kommunikation i Swegons system WISE
 |  |  |
|  |  | * Enkel montering på ventilationskanal med montageplåt och kanalnippel
 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Specifikation |  |  |
|  |  | Strömförsörjning: 24 V AC |  |  |
|  |  | IP-klass: IP30 |  |  |
|  |  | Korrosivitetsklass: C3 |  |  |
|  |  | Mätområde tryck: 0-300 Pa |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | WISE DPS b | x | st |