|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sid XX | |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| SGC |  | Ingångsmoduler |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: WISE IRE |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Styrenhet för digital eller analog ingång för Swegons system WISE, med följande funktioner: |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * Kan användas för att förstärka/repetera systemets radiokommunikation |  |  |
|  |  | * Indikerar digital eller analog signal 0-10V till Swegons inneklimatsystem WISE |  |  |
|  |  | * Batteridrift upp till 5 år (1 st batteri av typ AA, LiSOCl2 på 3,6 V (Li-jon)) alternativt 24 V AC strömförsörjning * Trådlös kommunikation i Swegons behovsstyrda inneklimatsystem WISE |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Anpassad för montage i apparatdosa. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Specifikation |  |  |
|  |  | Täthetsklass: IP20 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | WISE IRE a | x | st |