|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sid XX | |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| UBA.2 |  | Mätare med sammansatt funktion, rumsmonterade |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: WISE OCS |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Närvarogivare för Swegons system WISE, med följande funktioner: |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * Indikerar närvaro inom område angivet i specifikation |  |  |
|  |  | * Temperaturmätning * Mätning av relativ fuktighet * Trådlös kommunikation i Swegons behovsstyrda inneklimatsystem WISE |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Anpassad för väggmontage mellan 1,2 och 1,8 m över golv |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Specifikation |  |  |
|  |  | Mätområde närvaro: ±60˚ (120˚), avstånd upp till 8m |  |  |
|  |  | Mätområde temperatur: 0-50˚C ±0,5˚C |  |  |
|  |  | Mätområde RH: 20-80 rH% ±3%, 0-100 rH% ±5% |  |  |
|  |  | Strömförsörjning: 24 V AC |  |  |
|  |  | Täthetsklass: IP20 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | WISE OCS a | x | st |