|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sid XX |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| Gl XX |  | WISE IORE är en enhet som kan styra vattenburna produkter inom Swegons inneklimatsystem WISE, som inte har egen radiokommunikation. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: WISE IORE |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Swegons enhet WISE IORE med följande funktioner: |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * Fabriksmonterad WISE IORE för integration av vattenburna produkter utan egen radiokommunikation.
 |  |  |
|  |  | * WISE IORE har två digitala utgångar alternativt två analoga utgångar för styrning av ställdon. Den totala effektförbrukningen får ej överstiga 18 VA
 |  |  |
|  |  | * WISE IORE har ingång för kondensgivare.
 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | WISE IORE  | x | st |